**嘉兴市卓越交通工程技术有限公司波形梁钢护栏采购项目**

**招标公告**

## 一、招标条件

1、本项目为嘉兴市卓越交通工程技术有限公司波形梁钢护栏采购项目，招标人为嘉兴市卓越交通工程技术有限公司，浙江天平投资咨询有限公司受招标人的委托，对该项目进行国内公开招标。

2、嘉兴市卓越交通工程技术有限公司为嘉兴市交通集团有限责任公司旗下的国资全资子公司，国有企业。本次招标采购的波形梁钢护栏工程量仅为暂估量，具体以招标人养护维修需求为准,合同执行期间若因招标人内部政策调整不再进行采购或采购数量减少，供应商不得因此向招标人提出任何索赔和费用补偿要求。

## 二、项目概况与招标范围

1、项目名称：嘉兴市卓越交通工程技术有限公司波形梁钢护栏采购项目

2、资金来源：企业自筹

3、招标范围及标段划分

3.1本次采购招标内容为波形钢护栏板、波形钢护栏立柱。

3.2本项目共划分为一个标段：

采购暂估数量及主要规格要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 使用位置 |
| 1 | 钢护栏板1 | 4320×310×85×3mm（49.155kg/片） | t | 20.00  | 杭州湾跨海大桥北接线、杭浦、申嘉湖（嘉兴段）、嘉绍北接线等四条高速公路 |
| 2 | 钢护栏板2 | 4320×310×85×4mm（65.54kg/片） | t | 50.00  |
| 3 | 钢护栏板3 | 4320×506×85×4mm（102kg/片） | t | 8.00  |
| 4 | 钢护栏法兰立柱1 | φ114×4.5×750mm（35.99kg/根，含法兰300\*300\*15mm） | t | 15.00  |
| 5 | 钢护栏法兰立柱2 | φ140×4.5×750mm（38.16kg/根，含法兰300\*300\*15mm） | t | 2.00  |
| 6 | 钢护栏立柱1 | φ114×4.5×2150mm（26.13kg/根） | t | 15.00  |
| 7 | 钢护栏立柱2 | φ140×4.5×2150mm（32.33kg/根） | t | 30.00  |
| 8 | 钢护栏立柱3 | φ140×4.5×2600mm（39.10kg/根） | t | 10.00  |
| 9 | 钢护栏立柱4 | □130×130×6×2540mm（59.34kg/根） | t | 10.00  |

注:材料单位重量及法兰规格仅做参考,具体以采购人实际需求为准。

3.4质量要求：符合国家有关标准和设计文件技术要求。

3.5供货期：自采购合同签订之日起12个月。

3.6主要技术参数如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 技术参数及要求 |
| 波形钢护栏板、护栏立柱 | 1、质量标准符合本招标文件及《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）、《公路波形梁钢护栏》（JT/T281-2007）、《公路三波形梁钢护栏》（JT/T457-2007）等相关文件及规范的要求。2、波形梁钢护栏圆立柱黑件厚度，成品厚度，方立柱黑件厚度，成品厚度 ；护栏板黑件厚度，成品厚度满足国标要求。3、防腐层要求应符合GB/T18226-2000的相关规定，所有波形梁钢护栏成品材料三点法试验平均锌附着量必须≥600克/ m2（单面），三点法试验最低锌附着量必须≥425克/m2（单面）。4、国家或行业部门有最新标准的按最新标准执行。 |

## 三、投标人资格要求

1、在中国境内注册、能独立承担民事责任能力，具有工商行政管理部门核发的营业执照，且经营范围含有交通安全设施（产品）的生产或销售相关内容；投标人若为代理销售的，须具有有效期内的授权代理证明。

2、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态、资产未被接管和冻结；

3、投标截止日期前三年内未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信黑名单。

4、本次招标不接受联合体投标；

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其它形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一标段中同时提出投标。

## 四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于**2019年9月16日至2019年9月18日**（法定公休日、法定节假日除外）,上午9:00—11:30时，下午14:30—17:00时持单位介绍信、经办人身份证（正反面复印件）、企业营业执照副本复印件（复印件均需加盖公章）一套到嘉兴市秀洲区置地广场东楼1205室认购招标文件，招标文件工本费500元/套，售后不退。**投标报名与招标文件认购同时进行，招标（代理）人不再另行通知。已报名但未认购招标文件的投标将被拒绝。**

## 五、投标文件的递交

投标文件递交截止时间：**2019年9月25日09时30分；**

投标文件递交地点：嘉兴市交通投资集团有限责任公司（嘉兴市南湖大道902号）一楼126室；

逾期送达的或者未送达指定地点的文件，招标代理机构不予受理。

## 六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在嘉兴市公共资源交易中心网站（http://www.jxzbtb.cn/）和嘉通集团网站（http//www.jxjtjt.cn）发布。

## 七、联系方式

招标人：嘉兴市卓越交通工程技术有限公司 招标代理：浙江天平投资咨询有限公司

地 址：嘉兴市万国路2056号客运中心商务楼2楼 地 址：嘉兴市置地广场1205室

电 话：0573-82873269 电 话：0573-82764883

传 真：0573-82873395 传 真：0573-82764882

联系人：谢先生 联 系 人：张先生

嘉兴市卓越交通工程技术有限公司

日 期：2019年9月16日